**Załącznik nr 1**

do zapytania ofertowego

Nr ZPiFZ.27.8.2019

### FORMULARZ OFERTY

**Zamawiający:**

**Gmina Nadarzyn**

**ul. Mszczonowska 24**

**05-830 Nadarzyn**

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

REGON: |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

NIP: |\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_|

Adres siedziby:

kod …………………………… miejscowość ……………………….……………………………………………...

województwo ………………….………………… powiat ………………………………………………………….

ulica …………………………………………………………… nr domu ……………… nr lokalu ………………..

internet: http:// ..............................................……………………..…………………………………………............

e-mail: ........................................................................................................................................................................

numer kierunkowy …….……… tel. …………………..……….......... faks: ……………………….……………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn. „**Doposażenie świetlicy wiejskiej
w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego”** oferuję/my wykonanie zamówienia za:

**łączną cenę brutto za realizację zamówienia w zakresie części nr 1, tj. Dostawę sprzętu nagłaśniającego
i oświetlenia sceny i sali:**

**……………………… zł brutto**

 **(słownie: ………………………………………………….……………………), zgodnie z poniższą wyceną:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena brutto za wskazany element i jego ilość** |
| **Część nr 1 Dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny i sali** |
| Mikser dźwięku | 12-kanałowy mikser liniowy do montażu w racku z przedwzmacniaczami mikrofonowymi Xenyx, klasyczną "brytyjską" korekcją i procesorem efektów.* Ultra-niskoszumowy mikser analogowy 3U, z możliwością montowania w rack 19".
* 8 nowoczesnych przedwzmacniaczy mikrofonowych Xenyx.
* 2-pasmowa klasyczny korekcja "brytyjska" zapewniająca ciepłe i muzykalne brzmienie.
* Studyjnej jakości procesor efektów z 100 niezwykłymi presetami, w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter i inne różnorodne multi-efekty.
* Zasilanie phantom  +48 V dla mikrofonów pojemnościowych.
* 4 symetryczne wejścia liniowe.
* Wejścia CD/ Tape przypisywane do głównego miksu lub do wyjść reżyserki / słuchawkowego.
* 2 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem i 1 do efektów zewnętrznych po tłumiku.
* Oddzielne wyjścia reżyserki, słuchawkowe i stereo CD/Tape.
* Symetryczne wyjścia głównego miksu z pozłacanymi złączami XLR.
* Tłumiki logarytmiczne z 60mm suwakami i uszczelniane potencjometry.
* Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, zapewniający pozbawiony zakłóceń dźwięk, doskonałą odpowiedź transjentową oraz niski pobór mocy.
* Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie.
 | 1 kpl. |  |
| Kolumny ze statywami i kablami | Zestaw składający się z:2x kolumny ix122 x statywy z torbą transportowąkable 10mOpis kolumn:- pełnozakresowy, aktywny głośnik idealny dla przenośnych zastosowań nagłośnieniowych- 1000 W mocy w klasie D i zaawansowany procesor DSP - kompleksowe, zdalne sterowanie za pomocą iPhone’a lub iPada- wysokiej jakości transmisja dźwięku stereo przez Bluetooth- zdalnie sterowany, 3-kanałowy mikser cyfrowy z możliwością przywołania ustawień gainu- presety DSP dla różnorodnych zastosowań i ustawień kolumn- 12-calowy woofer z niską masą cewki dla lepszej odpowiedzi impulsowej- tytanowa, 1-calowa kopułka drivera wysokotonowego, zapewniająca rozszerzoną reprodukcję wysokich częstotliwości- intuicyjny interfejs użytkownika z pojedynczym pokrętłem i wyświetlaczem LCD dla ułatwienia nawigacji- wytrzymała i lekka obudowa- solidny grill ze stali perforowanej, lakierowany proszkowo- podwójny kąt mocowania dla lepszego pokrycia dźwiękiem**Podstawowe parametry techniczne (minimalne):**Zakres częstotliwości: 50Hz – 20 kHz +/- 3 dBMaksymalne SPL: 126 dBPrzetworniki: 12” LF + 1” HFMoc wzmacniacza (szczyt.): 1000 WWymiary: 609 x 370 x 370 mmWaga: 19,4 kg | 1 zestaw |  |
| Mikrofony bezprzewodowe  | Plan częstotliwości 2 grup 4 kanałów dla większej elastyczności,Ręczny nadajnik wyposażony w kardioidalną kapsułę pojemnościową,Moc nadawania RF 10 mW,Do 10 godzin z 2 bateriami 1,5 V AA,Kontrolka RF,W komplecie walizka transportowa z zestawem do montażu w szafie i odłączanymi antenami. | 2 kpl.  |  |
| Skrzynia transportowa | Parametry techniczna: - skrzynia Rack 19” 4U- głębokość 30 cm- szyny montażowe z przodu i z tyłu- sklejka czarna hexa- zamki motylkowe | 1 szt. |  |
| **Okablowanie sygnałowe:** |
| Przewód mikrofonowy | Przewód mikrofonowy XLR-F - XLR-MZłącza: XLR męski / XLR żeński Przewodnik z czystej miedzi Budowa: 2x0,22mm Budowa przewodnika: 28x0,10mm Impedancja: <87,2 Ohm / km Filtr miedziany Obudowa: PVC Zakres temperatur: od -25 do +70 stopni Celsjusza Długość: 0.5m Kolor: czarny | 2 szt. |  |
| Panel do skrzyni | Panel z otworami do szafy rackMateriał: stalPowierzchnia: Powlekana proszkowoKolor: CzarnyWysokość: 2 USzerokość: 19Grubość materiału: 1,5 mmWaga: 0,49 kg | 1 szt. |  |
| Przewód xlr xlr 5m | Przewód: MY218, 1x 2x 0.18 mm², Ø 5.8 mm Oplot: PVC Złącza: XLR marki Klotz, niklowana metalowa obudowa Długość: 5 m Kolor: czarny Srebrzane piny Waga: 0,305 k | 5 szt.  |  |
| Przewód kabel miniTRS -> 2x TS 1,5m | Kabel połączeniowy Na złączach: mini Jack stereo oraz 2x duży Jack mono Długość: 1.5 Kolor: czarny | 4 szt. |  |
| 8-gniazdkowa listwa zasilająca | Listwa zasilająca 8 gniazd Do montażu w rack 19" Kolor: czarny | 1 szt. |  |
| Reflektory(ruchome głowy + haki) | Reflektor typu ruchoma głowa:Hybryda Spot/ Beam/ WashŹródło światła LED (biały) o mocy min 300W (żywotność min 20 000h)System optyczny:Kąty Beam :- 10°(w pełni otwarty)- 1°/3°/6.5° (z redukcją beam)-2°/6°/13°/20° (z soczewką zoom)Kąty Spot-9°→18° (z soczewką zoom)-Rotacyjne gobo: 7.5°→13° (z soczewką zoom)Kąty Wash:-12°~23°Wyposażenie- tarcza gobo rotacyjne (7 szt + otwarte)- tarcza gobo statyczne (6 szt + 4 szt otwarte)- tarcza kolorów (7 kolorów + biały)- pryzmat- płynny dimer 0-100%- niezależny efekt Frost- funkcja strobo z kontrolowaną prędkością- obudowa przeciwpyłowa i przeciw olejowa2 haki umożliwiające podwieszenie do rury 50mm w zestawie. | 2 kpl. |  |
| montaż i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny i sali | - |  |
| **RAZEM** (cena całkowita brutto w zakresie części nr 1) | - |  |

Na dostarczony sprzęt udzielam/y …………**miesięcznej gwarancji.**

**łączną cenę brutto za realizację zamówienia w zakresie części nr 2, tj. Dostawę projektora i ekranu projekcyjnego:**

**……………………… zł brutto**

**(słownie:………………………………………………….……………………), zgodnie z poniższą wyceną:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Opis** | **Ilość** | **Cena brutto za wskazany element i jego ilość** |
| **Część nr 2 Dostawa projektora i ekranu projekcyjnego** |
|  | Zestaw zawiera:1x projektor 1x uchwyt ścienny 63-100 cm,1x kabel zasilający 15m,1x kabel HDMI - 15 m,Ekran Projekcyjny Dane projektora:- system projekcyjny: technologia 3 LCD- rozdzielczość: min XGA, 1024 x 768, 4:3, preferowana FHD 1920x1080- natężenie światła: min 3.200 lumen-1.800 lumen (tryb ekonomiczny)- lampa: min 215W, min 5.000h Żywotność, min 10.000h, Żywotność (w trybie oszczędnym)- obiektyw: optyczny- rozmiar projekcji: 50 cale – 108 cale- odległość projekcyjna, system szerokokątny: 0,5m (50 calekran)- odległość projekcyjna, system Tele :1,3m (108 calekran)- Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch- Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura- Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem- Funkcje: Wbudowany głośnik, , Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN;Informacje ogólneZużycie energii: max 300W, max 225W (tryb ekonomiczny), max 0,30W (w trybie czuwania)Napięcie zasilania: 230V,50Hz - 60HzWymiary produktu: max 350x320x95 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)Waga produktu - max 4,0kgPoziom hałasu Tryb normalny: max 40 dB (A) - Tryb ekonomiczny: max 30 dB (A)Temperatura: Praca 5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°CWilgotność powietrza Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90%Opcje: Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękki futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LANGłośniki min 15WZawartość zestawu: Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) Ekran:• Typ ekranu: Rozwijany ręcznie • Format: 4:3 • Szerokość ekranu: min 280 cm • Wysokość ekranu: min 210 cm • Przekątna obrazu: min 130 [cale]Cechy szczególne:- Obudowa metalowa w kolorze białym- do montażu sufitowego lub ściennego- Dolna belka zapobiegająca fałdowaniu materiału- Blokada zabezpieczająca przed zwijaniem- Regulacja wysokości dolnej krawędzi- powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia światła 1.0- Czarny TOP pozwalający na dopasowanie wysokości obrazu do poziomu oczu widza- Czarne ramki boczne zwiększające kontrast oglądanego obrazu**Gwarancja min. 24 miesiące**  | 1 zestaw  |  |
| montaż i uruchomienie projektora i ekranu projekcyjnego | **-** |  |
| **RAZEM** (cena całkowita brutto w zakresie części nr 2) | **-** |  |

Na dostarczony sprzęt udzielam/y …………**miesięcznej gwarancji.**

**OŚWIADCZENIA:**

* 1. Zamówienie realizować będę/będziemy **do dnia 13 września 2019 r.**
	2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
	3. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią zapytania, akceptuję/my warunki w nim zawarte i uznaję/my się za związaną/ego/nych określonymi w nim zasadami postępowania.
	4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu.
	5. Oświadczam/y, iż spełniam/my warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, tj.

1) Posiadam/y kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, potencjał ekonomiczny (tj. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia;

2) Nie została otwarta w stosunku do mnie/nas likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość;

3) Nie zalegam/y z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
(z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu).

* 1. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
	1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO1 zawartą
	w zapytaniu ofertowym.
	2. Oświadczam/y, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1.

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

* + 1. Załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany
		i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy
		na wymienionych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
		2. Przyjmuję/my do wiadomości, że treść przyszłej umowy, a w szczególności dotyczące mnie/nas dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Tym samym wyrażam/my zgodę na udostępnienie, w trybie ww. ustawy, danych mnie/nas dotyczących, zawartych w zawieranej umowie.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* + 1. Osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………….. tel./fax: …………………….……………

**PODWYKONAWCY:**

Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzam/y wykonać bez udziału/z udziałem\*\* podwykonawców (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). Następujące prace zamierzam/my zlecić podwykonawcom:

* + - 1. …………………………………………………………… …………………………………………………………………….…
			2. …………………………………………………………… ………………………………………………………………….……

 (część zamówienia) (imię nazwisko, nazwa, adres pocztowy)

**Uwaga:** w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę formularza w tej części Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane osobiście, bez udziału podwykonawców.

Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ............ do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie
nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są: **\*\*\***

1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................

 .......................................................................

 Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

 ...................................................

 (Miejsce i data)

**Uwaga:**

**\*** Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zawiera podatek VAT.

\*\* Niepotrzebne skreślić

**\*\*\*** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.